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ELAPRO QuickRepair
TD157 Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben

Baustelle		
	
Architekt/Bauherr		

Auftragnehmer		

Produkt 	ELAPRO QuickRepair
Farbtöne	Steingrau

Ausführungszeit	von	 bis		

Auftrag Nr. 		

Vorbemerkungen	

Vor Beginn der Reparaturarbeiten, hat sich der Verarbeiter vom beschichtungsgerechten Zustand des Untergrundes zu überzeugen. Die Beurteilung des Untergrundes liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.
Die Oberfläche muss sauber, trocken, griffig, eben und tragfähig sein. Staub, Öl, Fett und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden. Grundsätzlich darf die Untergrundrestfeuchte max. 20 % betragen. 
Abzudichtende Untergründe aus Beton oder Zementestrich sollten mindestens 28 Tage alt sein. Mineralische Untergründe müssen mit dem ELAPRO Primer UN grundiert werden. 
Ausführung nach den technischen Richtlinien des Herstellers.



Materialeigenschaften ELAPRO QuickRepair
	Materialeigenschaften 
	Allgemeine Hinweise

	Systembasis: 	Silanterminiertes Polyurethan (PUR) 
Aushärtung: 	Luftfeuchtigkeit
Viskosität: 	dickflüssig, thixotrop
Dichte: 		1,4 g/cm3
Standardfarben: 	Steingrau (ca. RAL 7030)
	ELAPRO QuickRepair ist eine faserarmierte Speziallösung für die Reparatur und Instandsetzung (z. B. von besonders schwer zugänglichen Anwendungsfällen). Die Verarbeitung des Systems entspricht nicht den Vorgaben des Fachregelwerk des Dachdeckerhandwerks sowie der DIN 18531, welche beide eine vliesarmierte Verarbeitung voraussetzen.
ELAPRO QuickRepair ist weiterhin für Kleinflächen als Notabdichtung geeignet, bei der aus Gründen der Witterung eine fachgerechte Abdichtung nicht möglich ist. Bei entsprechender Witterungslage sollte die Beschichtung aus QuickRepair mit ELAPRO 1k-SIL oder 1k-CRYL und ELAPRO Vlies 110 fachgerecht überarbeitet werden. 




	Pos.
	Menge
	Leistung
	EUR / Einheit
	Gesamtpreis [EUR]

	1
	Allgemein
	
	

	
	

	1.1
	____	Psch
	Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und räumen
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten
erforderliche Anschlüsse, Wasser- und Stromanschlüsse herstellen
	__________	/Psch
	____________ EUR

	1.2
	____	Stk
	Einhausung
abzudichtende Fläche(n), inkl. armierter Bauplane wetterfest einhausen
Warmlufterzeuger Gas vorhalten
Vorhaltedauer: 		Wochen 
Einzuhausende Fläche: 	m²
	__________	/Stk
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	2
	Gerüst

	
	

	2.1
	____	m2
	Arbeits- und Schutzgerüst
Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längenorientiertes Standgerüst herstellen, vorhalten und abbauen
Gerüstbreite 0,73 m
Lastklasse: 3 (2,0 kN/m²)
Breitenklasse: SW06
Höhenklasse: H2
alle Gerüstlagen genutzt
verankern nach Wahl des Auftragnehmers
Einrüstung für Putzarbeiten und/oder Dacharbeiten 
(Dachneigung angeben)
Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belastbar
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen 
	__________	/m2
	____________ EUR

	2.2
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.1 je Woche
	
_____	/Wochen
	____________ EUR

	2.3
	____	Stk
	Treppenturm
Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“ als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze 
Gerüstbreite 0,64 m 
Treppenklasse A
zulässige Belastung 2,5 kN/m²
Treppenklasse A nach EN 12811-1
Typ Layher Podesttreppe oder gleichwertig Aufbauhöhe ('..........') m, in das Gerüst der Pos. ('..........') integriert
einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden Halterungen erstellen, vorhalten und wieder entfernen
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
	__________	/Stk
	____________ EUR

	2.4
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.3 je Woche
	
_____	/Wochen
	____________ EUR
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	2.5






	____	Stk
	Fußgängertunnel
Fußgängertunnel lichte Mindestbreite 1,20 m
Fußgängertunnel in/an das Gerüst der Pos. ('..........') mit einer lichten Mindestbreite von 1,20 m und einer lichten Mindesthöhe von 2,20 m einbauen, vorhalten und wieder entfernen. 
Durchgangsrahmen LW oder gleichwertig
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen 
	__________	/Stk
	____________ EUR

	2.6
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.5 je Woche
	_____	/Wochen
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	3
	Entsorgung

	
	

	3.1
	____	Stk
	Containergestellung
Abfallcontainer bis ......m³ Inhalt liefern, vorhalten u. wieder abfahren 
Abrechnung zum Nachweis
An- und Abfuhr
	__________	/Stk
	____________ EUR

	3.2
	____	t
	Entsorgung
abgerissene(r) Dachaufbau/Bauschutt/Metallteile 
der Deponierung zuführen
Entsorgungskosten pro Tonnage zum Nachweis
	__________	/t
	____________ EUR

	3.3
	____	m2
	Kiesschüttung
vorhandene Kiesschüttung bis auf den Untergrund abtragen
Abfahrt
Entsorgung
	__________	/m2
	____________ EUR

	3.4
	____	m2
	Blitzschutzanlage
vorhandene Blitzschutzanlage demontieren, lagern oder ggf. entsorgen 
Neu- bzw. Remontage. 
Die Prüfung erfolgt im Anschluss nach den gesetzlichen Bestimmungen durch eine Fachfirma.
	__________	/m2
	____________ EUR

	3.5
	____	Psch
	Sonderabfall
Entsorgung nach der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
	__________	/Psch
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	

	4
	Untergrundvorbehandlung

	
	

	Hinweise
Der Untergrund muss für die Verarbeitung sauber, trocken, griffig, eben und tragfähig sein. Staub, Öl, Fett und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden. Blasen müssen geöffnet und tragfähig egalisiert werden. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden. Anschleifen führt zu einer Oberflächenvergrößerung und ist daher immer empfehlenswert, um eine bessere Haftung zu erreichen.
Fehl- und Hohlstellen können mit QuickRepair ausgefüllt werden.

	
	

	4.1
	____	m2
	Untergrund anschleifen
Lose Teile und Altbeschichtungen müssen restlos entfernt werden. Die Oberfläche muss eine Haftzugsfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² aufweisen.
Vorhandene Altbeschichtung/Anstrich der Betonoberfläche z. B. mittels diamantbesetzter Topfscheibe anschleifen. 
Hinweis: Der Schleifstaub ist mittels Industriestaubsauger aufzufangen.
Bauteil: 		
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.2
	____	m2
	Untergrund reinigen
Untergrund aus Metallen oder kunststoffbasierten Materialien gründlich mit ELAPRO Cleaner reinigen. 
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.3
	____	m
	Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen
vorhanden Anschlüsse und Durchdringungen mit einem 50 mm breiten Klebeband, je nach Anschlusshöhe abkleben
Hinweis: Das Klebeband ist unverzüglich nach dem Auftrag der Abdichtung zu entfernen. Es darf maximal 5 mm über der Abschlusskante der Trägereinlage geklebt werden.
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	5
	Haftgrundierung

	
	

	5.1
	____	m2
	ELAPRO Primer KS für kunststoffbasierte Untergründe
Untergründe: EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK sowie Kunststoffbahnen aus PVC oder hartes PVC u.a.
Verbrauch: mind. 0,05 kg/m²
Hinweis: Herstellerangaben beachten
Untergrund sorgfältig mit ELAPRO Cleaner reinigen
ELAPRO Primer KS für ELAPRO QuickRepair mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen
	__________	/m2
	____________ EUR
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	5.2
	____	m2
	ELAPRO Primer UN für metallische und mineralische Untergründen
Untergründe: Aluminium, Edelstahl, Kuper, Stahl, Zink, Beton u. Estrich (genutzte Flächen) u.a.
Verbrauch: mind. 0,10 kg/m²
Hinweis: Herstellerangaben beachten
Metallische Untergründe reinigen, mineralische Untergründe werden nicht mit ELAPRO Cleaner gereinigt.
ELAPRO Primer UN für ELAPRO QuickRepair mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen
	__________	/m2
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	6
	Beschichtung

	

	Hinweise
Herstellerangaben sind zu beachten.
Positionen A01 „Verarbeitungsrelevante Daten“ und A02 „Anwendung ELAPRO 1k-SIL* sind zu beachten.

	

	A01
	Verarbeitungsrelevante Daten
Relative Luftfeuchtigkeit1	25 bis 100 %
Verarbeitungstemperatur	-5 bis +40 °C
Untergrundtemperatur1	-5 bis +60 °C, mind. 3 °C über dem Taupunkt
Untergrundrestfeuchte	0 bis 20 % (trocken bis mattfeucht)
Verarbeitungszeit2, 3 	90 Min.
Regenfest3	nach 30 Minuten (20 °C / 50 % r.F.)
Begehbar3	nach 24 Stunden (20 °C / 50 % r.F.)
Vollständige Vernetzung3	nach 72 Stunden (20 °C / 50 % r.F.)
Überarbeitbarkeit4	bis 24 Std., danach reinigen oder anrauen
Schichtstärke 	mind. 2,1 mm
Verbrauch 1k-SIL	mind. 1,5 kg/m²
Gefahrenhinweise	keine
[bookmark: _Hlk73525322]1Während des Ausführungszeitpunktes muss die Oberflächentemperatur 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung – i.d.R. ab 85 % r.F. – kann sich auf der zu beschichtenden Oberfläche ein trennend wirkender Kondenzfilm bilden. Eine relative Luftfeuchtigkeit bis zu 100 % in den Folgestunden nach der Verarbeitung ist zulässig.
2Direkte Sonneneinstrahlung muss vermieden werden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen muss das Gebinde luftdicht verschlossen werden.
3Messungen bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wind werden die angegebenen Werte beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen auch in den Folgestunden nach dem Auftrag die Möglichkeit zur Aushärtung bieten.
4Die durchgehärtete QuickRepair Oberfläche ist großzügig mit dem ELAPRO Cleaner zu reinigen oder anzurauen.

	A02
	Anwendung ELAPRO QuickRepair* 
*gültig für alle Reparatur- und Instandsetzungssarbeiten. Zusätzliche Hinweise in den einzelnen Positionen müssen beachtet werden.
1) Vorbereitung Material: ELAPRO QuickRepair satt umrühren, ohne Luft einzuschließen – dabei bis in die Ecken des Gebindes rühren. 
2) Beschichtung: ELAPRO QuickRepair wird mittels kurzfasriger Rolle, Pinsel oder Zahnrakel als gleichmäßige Schicht auf den auf den vorbereiteten Untergrund auftragen.


	6.1
	____	m2
	Beschichtung Fläche 
Die Abdichtung erfolgt mittels Rolle, Pinsel oder Zahnrakel auf die zuvor vorbereitete Fläche. Verbrauch mind. 1,5 kg/m².
	__________	/m2
	____________ EUR
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	6.2
	____	m
	Beschichtung innenliegende Metallrinne
Hinweise: Metalle werden grundsätzlich gereinigt. Nähte und Stöße mit einem ca. 50 mm breiten PE bedampften Klebeband abdecken. ELAPRO Primer UN auf die Metallflächen auftragen.  
Abwicklung Rinne: 	cm 
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	

	7
	Regiearbeiten

	
	

	7.1
	____	Std
	Helfer 
	__________	/Std
	____________ EUR

	7.2
	____	Std
	Facharbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	7.3
	____	Std
	Vorarbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	7.4
	____	Std
	Meister
	__________	/Std
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Übersicht Leistungsaufstellung
	Pos.
	Menge
	Leistung
	EUR / Einheit
	Gesamtpreis [EUR]

	
	
	
	
	

	1
	Allgemein
	
	

	1.1
	____	Psch
	Baustelleneinrichtung
	__________	/Psch
	____________ EUR

	1.2
	____ 	Stk
	Einhausung
	__________	 /Stk
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	2
	Gerüst
	
	

	2.1
	____	m2
	Arbeits- und Schutzgerüst
	__________	/m2
	____________ EUR

	[bookmark: _Hlk70687395]2.2
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
	______ /Wochen
	____________ EUR

	[bookmark: _Hlk70687468]2.3
	____	Stk
	Treppenturm
	__________	/Stk
	____________ EUR

	[bookmark: _Hlk70687506]2.4
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
	______ /Wochen
	____________ EUR

	2.5
	____	Stk
	Fußgängertunnel
	__________	/Stk
	____________

	2.6
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
	______ /Wochen
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	3
	Entsorgung
	
	

	3.1
	____	Stk
	Containergestellung
	__________	/Stk
	____________ EUR

	3.2
	____	t
	Entsorgung
	__________	/t
	____________ EUR

	3.3
	____	m2
	Kiesschüttung
	__________	/m2
	____________ EUR

	
3.4
	____	m2
	Blitzschutzanlage
	__________	/m2
	____________ EUR

	3.5
	____	Psch
	Entsorgung Abfälle und Sondermüllstoffe
	__________	/Psch
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	4
	Untergrundvorbehandlung
	
	

	4.1
	____	m2
	Untergrund anschleifen
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.2
	____	m2
	Untergrund reinigen
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.3
	____	m
	Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	5
	Haftgrundierung
	
	

	5.1
	____	m²
	ELAPRO Primer KS
	__________	/m²
	____________ EUR

	5.2
	____	m²
	ELAPRO Primer UN
	__________	/m²
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	6
	Beschichtung
	
	

	6.1
	____	m²
	Beschichtung Fläche 
	__________	/m²
	____________ EUR

	6.2
	____	m
	Beschichtung innenliegende Metallrinne
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Regiearbeiten [Stundenlohn]
	
	

	7.1
	____	Std
	Vorarbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	7.2
	____	Std
	Facharbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	7.3
	____	Std
	Helfer
	__________	/Std
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	
	
	Netto-Summe aller Leistungen:
	
	

	
	
	Gesetzlich geltender MwSt.-Satz 
von ______ %
	
	

	
	
	Gesamt Brutto Summe:
	
	



ELAPRO GmbH & Co. KG | Wasserturmstraße 5 | D-06766 Bitterfeld-Wolfen	TD157 R01-01-2025 | Änderungen vorbehalten.
Tel. +49 3494 36821-21 | Fax +49 3494 36821-60 | E-Mail: info@elapro.de | www.elapro.de	Seite 1 von 2

ELAPRO GmbH & Co. KG | Wasserturmstraße 5 | D-06766 Bitterfeld-Wolfen	TD157 R01-01-2025 | Änderungen vorbehalten.
Tel. +49 3494 36821-21 | Fax +49 3494 36821-60 | E-Mail: info@elapro.de | www.elapro.de	Seite 1 von 8

image1.jpeg
<5
ElLAPRO




